**Робота із малюнками в текстовому редакторі Word.**

1. **Створити текстовий документ та засобами малювання внести в нього наведений малюнок.**
2. **Зберегти створений документ.**

**Методи вимірювання електричних зарядів.**

Для вимірювання електричних зарядів використовують електроскоп (рис.6.а).

Рис.6 а) б)

Він складається із кулі, з’єднаної з двома тонкими пластинками із алюмінію чи золота. Якщо доторкнутися зарядженою паличкою до кулі ( рис.6.а), то електричні заряди перейдуть на листочки, які заряджаються до однакових зарядів та будуть відштовхуватись один від одного. По величині кута відштовхування і вимірюють електричні заряди.